

**РЕСПУБЛИКА КРЫМ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«13» июня 2019 г. № 322 пгт. Нижнегорский

Об утверждении Правил размещения домовых знаков

на территории Нижнегорского сельского поселения

Нижнегорского района Республики Крым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Нижнегорское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, администрация Нижнегорского сельского поселения

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Правила размещения домовых знаков на территории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым и на официальном сайте администрации Нижнегорского сельского поселения в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель сельского совета-

Глава администрации поселения А.А. Конохов

Приложение к постановлению администрации Нижнегорского сельского поселения от 13.06.2019 № 322

**Правила размещения домовых знаков на территории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым**

1. **Общие положения**
   1. Настоящие Правила рекомендуются для соблюдения на всей территории Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым применительно ко всем предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим здания и сооружения, независимо от формы собственности.
   2. Все домовые знаки рекомендуется размещать на фасадах зданий в соответствии с настоящими Правилами. Домовые знаки должны постоянно содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.
   3. На вновь построенных зданиях, строениях, сооружениях все положенные домовые знаки должны быть вывешены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.
   4. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, не соответствующих утвержденным образцам.
2. **Домовые знаки и порядок их размещения**
   1. На фасадах зданий и сооружений допускается установка следующих знаков:

- угловой указатель улицы, площади, переулка;

-указатель номера дома, строения;

- указатель номера подъезда и номеров домов в подъезде;

- флагодержатель;

- памятная доска;

-полигонометрический знак;

-указатель пожарного гидранта;

-указатель грунтовых геодезических знаков;

Указатель сетей канализации и водопровода;

-указатель подземного газопровода.

* 1. При большой протяженности улицы возможна дополнительная установка указателя улицы.
  2. Указатель с обозначением наименования улицы, переулка и площади размещается на главном фасаде со стороны, выходящей к улице, переулку и площади на высоте не мене 2 (двух) метров от уровня земли на расстояния 25-30 сантиметров от угла здания.
  3. Указатель представляет собой

-пластину размерами 12х395 мм из материала, устойчивого к воздействию погодных условий; на белом фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) синего (черного) цвета, по периметру пластины рамка синего( черного) цвета.

* 1. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в адресном реестре.
  2. Наименование должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов:

Проезд-пр., переулок- пер., площадь- пл., тупик – туп., бульвар – бульв.

* 1. Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой:

1-й Луговой пер., 2-й Пионерский пр.

* 1. Указатель дома размещается на главном фасаде здания, строения, сооружения со стороны, выходящей к улице, переулку, площади, на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 см от угла здания, а также на проемах объектов заграждения, предназначенных для прохода (проезда) на придомовую территорию.
  2. Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир представляет собой пластину размерами 150х250 мм; на белом фоне цифры синего (черного) цветоа. Указатель размещается над входом в подъезд (у входя в подъезд) так, как позволяет архитектурно-конструктивное решение входа. При этом в одном доме указатели должны быть размещены единообразно.
  3. Флагодержатели размещаются на фасадах зданий, выходящих за проезды, на высоте 3,0-3,5 м от уровня земли. Места установки флагодержателей и их тип (однорожковые, двухрожковые, трехрожковые).
  4. Памятная доска устанавливается, как правило, на хорошо просматриваемом месте, на высоте не выше 3,5 м от уровня земли.
  5. Полигонометрические знаки (стенные реперы) – диски диаметром 100 мм размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли, не ближе 0,2 от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только «прилив» с центром знака.
  6. Указатель пожарного гидранта- металлическая эмалированная пластина размерами 250х250 мм; на белом фоне буквы и стрелки, указывающие место установки пожарного гидранта, красного цвета. Размещается на фасаде ближайшего к колодцу здания на видном месте, на высоте 2,5 м от уровня земли.
  7. Указатель грунтовых геодезических знаков- эмалевый или стеклянный размерами 100х180 мм или металлический размерами 150х250 мм; на оранжевом фоне черный шрифт. Размещается на фасаде здания (там, где это необходимо) на высоте 2,0-2,2 м от уровня земли.
  8. Указатель камер магистрали и колодцев водопроводной сети – металлическая эмалированная пластина размерами 120х160 мм; на белом фоне черные буквы «ГВ» или для колодцев, имеющих пожарные краны, - на белом фоне красные буквы «ГВ». Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли против или вблизи места размещения колодцев и камер магистрали.
  9. Указатель канализации - металлическая эмалированная пластина размерами 120х160 мм; на белом фоне черные буквы «НК». Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли напротив или вблизи места размещения колодцев.
  10. Указатель сооружений подземного газопровода- металлическая пластина размерами 120х160 мм; на белом фоне красный шрифт- для газопроводов высокого и среднего давления, на белом фоне черный шрифт – для газопроводов низкого давления. Размещается на фасаде здания или сооружения, расположенного вблизи газопровода, на высоте 2,0 м от уровня земли и указывает место нахождения защитных устройств.

На указатель наносятся обозначения : «Г» - газопровод; в центре указателя, в окружности - буквенные обозначения сооружений, находящихся под защитным устройством.

«С» - сифон,

«Г»- гидрозатвор,

«К»- кран,

«П» - пропарник,

«КП»- контрольный пункт,

«ИФ» - изолирующий фланец.

Стрелки указывают место установки сооружения.

1. **Ответственность**
   1. ответственность за наличие, установку, правильное размещение и содержание домовых знаков несут соответственно:

– на зданиях муниципальной собственности- органы местного самоуправления;

- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих гражданам на праве личной собственности – собственники зданий, строений, сооружений;

- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям, - руководители предприятий, учреждений, организаций;

- на арендуемых муниципальных зданиях – арендаторы зданий.

* 1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.